**V6写频软件密码说明**

**一、读写频时密码的说明：**

1. 每次开启V6写频软件第一次读写频时，在对讲机存有密码的情况下会弹出如下窗口



图1

输入对讲机设置的密码按“确定”，如果所输密码和对讲机所设置的密码一致或者为超级密码时，则继续完成之后的连机；如果所输密码和对讲机所设置的密码不一致同时也非超级密码，则提示“密码错误”退出连机。如果对讲机没有设密码，或密码的格式不对时，则不弹密码框直接连机。

1. 上一次连机所使用的密码为超级密码或者密码错误时，则再次连机时同样会弹出如

（图1）的窗口.

1. 上一次连机所使用的密码为普通密码时，密码正确时，写频软件会记录当前的密码，

再次连机时如对讲机的密码和上次成功连机的密码一致时，不会再弹出密码框，直接进入连机。当更换对讲机读写频时，写频软件记录的密码和对讲贡密码不一致时会弹出如（图1）的窗口。

**二、写频软件更改密码的说明：**

连接好电脑和对讲机，在写频软件菜单“设置”下“更改密码”，会弹出如（图2）窗口

图2

输入正确的旧密码和新密码后“确定”完成对讲机密码的更改，如原密码为空时，原密码框上需按六个空格。

**三、V6密码设置 软件的说明**

运行该软件无需密码就可以读写频。成功读频后，既可看到该对讲机的普通密和超级密码，在新密码框输入需要设置的新密码后写频，就可以更改对讲机的普通密码和超级密码.

注意：如果新密码框为空时，进行写频则对讲机的密码就被更改为空了。