基本配置-按键 -控制按键配置

用户可以选择控制按键的可编程功能。

按键1、按键2、按键3、按键4、按键5、按键6、按键7、按键8 ，不同机型配置不同的按键数，可根据CPS的配置决定功按键数及功能配置。

选项:

无：不为该按键关联任何功能，按下此键无效。

紧急呼叫：按下此键用户可以发起紧急呼叫，这是顶键典型关联的功能。

声控：按下此键用户可以进行声控发送或关闭声控功能。

功率切换：按下此键可以对射频功放高低功率进行切换。

静噪常开：按下此键用户可以开启或关闭静噪常开功能。

区域切换：按下此键可以对写频预设的区域进行切换。

脱网：按下此键可以使主机在直通模式和中转模式之间切换。

扫描 开/关：按下此键后，根据当前信道选择的扫描列表进行扫描或停止扫描。

一键呼叫1：按下此键可以执行预先配置好的一键呼叫1服务。

一键呼叫2：按下此键可以执行预先配置好的一键呼叫2服务。

一键呼叫3：按下此键可以执行预先配置好的一键呼叫3服务。

一键呼叫4：按下此键可以执行预先配置好的一键呼叫4服务。

一键呼叫5：按下此键可以执行预先配置好的一键呼叫5服务。

发射打断： 按下此键打断当前信道上正在进行的语音呼叫，以便进行新的呼叫或数据业务。 使用发射打断功能时，需要在打断方和被打断方都开启 允许发射打断功能。

默认值:

无功能。

注意:

-通常会定义一个固定按键为PTT呼叫按键，不能进行配置，该固定按键由机型及CPS的配置决定,通常为按键2或按键3。