基本配置-按键 -一键呼叫配置

一键呼叫为用户提供快捷的呼叫功能。用户按一键呼叫快捷键，即可呼叫或发送短信给该键关联的联系人。最多可以配置5个一键呼叫功能，使用一键呼叫功能前，需要设置如下信息：

呼叫模式:

选项：

-无：当设置为无时，一键呼叫功能无效。

-DPMR数字通讯：当设置为DPMR数字通讯时，可设置DPMR数字模式下的一键呼叫功能，请查看"注意"的描述。

-DMR数字通讯：当设置为DMR数字通讯时，可设置DMR数字模式下的一键呼叫功能，请查看"注意 "的描述。

默认值:

-无。

呼叫列表:

选项：

-当呼叫模式设置为"DPMR数字通讯" 或"DMR数字通讯"时，选项值为相应通讯模式下的联系人别名。

-当呼叫模式 设置为"无"时，选项值为"无"。

默认值:

-无。

呼叫类型:

选项：

-当呼叫模式设置为"DPMR数字通讯" 或"DMR数字通讯"时，选项值为 "语音呼叫" 和"短消息呼叫"。

-当呼叫模式 设置为"无"时，选项值为"无"。

快捷短信:

选项：

-当呼叫模式设置为"DPMR数字通讯" 或"DMR数字通讯"时，并且呼叫类型 设置"短消息呼叫"时，选项为基本配置-短信文本 -短信文本列表 对应的文本内容列表 。

-当呼叫模式设置为"无"时，或呼叫类型 设置"语音呼叫"时，选项值为"无"。

默认值:

-无。

注意:

-呼叫模式的选择里是否存在 "DPMR数字通讯" 或"DMR数字通讯" 是由机型及写频配置决定，有可能两种呼叫模式都存在也有可能只有一种存在。