调频软件安装使用步骤：
1，将调频线插到电脑USB口上，按照提示安装端口驱动软件（电脑需用WIN7或XP系统）

2，安装对讲机调频软件

3，打开对讲机电源开关，连接对讲机。打开调频软件，在菜单栏--设置--通信端口，选择端口（com？）

4，读出对讲机数据，在菜单栏—编程—从对讲机读取数据，读出对讲机各频道频率.如果是相同型号对讲机直接点写入，写入完成即可。

5，不同型号对讲机需先用原来的对讲机软件读出频率，用手机拍下。再打开要更改的对讲机软件，连接对讲机读出频率，再逐个频道更改频率，QT/DQT解码；DT/DQT编码也需更改一样。改好点写入即可。

6，如需加密防串台：QT/DQT解码；QT/DQT编码起到加密防串台作用，可更改，带D或I的效果更好。
