1.新版PC软件，支持对新旧MCU软件的读写频。

2.新版PC在用户模式下只能先读取机器参数后才可修改参数。在没有读频前提下，不支持新建、保存、写频。

3.新版PC在工厂模式下与原来的PC软件功能一样，但是新建参数只支持新版本MCU（V3.00以上）软件的参数。
 (生产人员需注意，对机器初次写频新建参数需在软件安装目录下添加KirisunFactory.txt)，对固件位V3.00以下的MCU软件新建出厂参数时请用原来的写频软件。

4.新版PC在用户模式下读取参数后可以新建参数，新建参数依据读取的到MCU版本为基准。